Начало программы

С помощью функции CreateFile обращаемся к LPT1, как бы создовая файл “LPT1” и заносим в переменную lpt\_port типа HANDLE.

Доступен ли порт LPT1

Выводим сообщение об ошибки

Вводим с клавиатуры строку

Организовываем посимвольное считывае с помощью функции getch().

Нажата клавиша ESC?

Закрываем порт с помощью функции CloseHandle(lpt\_port) и выходим.

Нажата функциональная кдавиша?

Выводим ASCII-код функциональной клавиши.

Ограничиваем с помощью ASCII-кодов клавиш допустимые вводимые символы.

Посылаем на принтер код нажатой клавиши с помощью функции WriteFile() с параметрами.

Нет Да

Да Нет

Да Нет